Ведомость объемов работ по объекту

 **Устройству вентилируемого фасада на свинарниках №31;32;33;37;38;39 площадки 5300** ( объемы даны на один свинарник, по геометрическим размерам все свинарники одинаковые)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование видов работ, конструкций и пр. | Ед.Изм. | Количество |
| 1 | Разработка грунта 2 гр. эксковатором с ковшом 0,25 м3 в отвал при очистке бетонных отмосток здания | м3 | 156 |
| 2 | Доработка грунта 2 гр. при очистке отмосток | м3 | 3 |
| 3 | Сверление перфоратором горизонтальных отверстий в кирпичной кладке диаметром 12мм. и глубиной 120мм. для забивки арматурных стержней. | шт | 1127 |
| 4 | Забивка арматурных стержней в ранее просверленные отверстия, длиной 320 мм, диаметром 12мм, класс А-3 | шт | 1127 |
| 5 | Армирование бетнного цоколя (рубашки) арматурой А-3 диаметром 10мм ,горизонтальными и вертикальными стержнями. | м.п. | 592 |
| 6 | Обетонирование цоколя здания из бетона В20 с установкой опалубки в количестве 50% от нормативной | м3 | 22,5 |
| 7 | Устройство вентилируемого фасада с устройством двухслойного теплоизоляционного слоя толщиной 100мм. , каркаса из уголка по фасадным кронштейнам и обшивкой его профнастилом С21-0,5 1050 RAL 9003 Используемые материалы:-утеплитель базальтовый толщиной 50мм. марки «Изовер-венти» -66,3м3- ветрозащитный материал Изоспан А – 820 м2Кронштейн фасадный 50х50х150х2 – 988 шт.Профиль Г-образный оцинкованный 40х40х1,2х3000 – 1020 п.м.Прокладка паронитовая 50х50х2 – 988 шт.Анкерный болт с гайкой 10х97 – 998 штДюбели для крепления утеплителя 10 х 160 – 3978 шт.Профнастил С21-0,5 1050 RAL 9003 - 783 м2Саморез кровельный крашенный с прокладкой 5,5 х 25 – 5500 шт. Саморез 4,8 х19 для фасадов – 1160 шт. | м2 | 732,2 |
|  | Устройство мелких покрытий ( углы, парапеты, свесы , откосы окон идверей) из готовых фасонных элементов, изготовленных из листовой окрашенной стали. | м2 | 123 |

Составил Самойлов А.Н.